**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди**

**Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНД-ПЕТРОЛ» (ТОВ «ГРАНД-ПЕТРОЛ»).

**Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:** 39641883.

**Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання:** 04073, Україна, м. Київ, проспект Степана Бандери будинок 22, тел.: [+38 (067) 416-11-11](http://?), e-mail: [info@grand-petrol.com.ua](http://?)

**Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика:** 04128, м. Київ, Святошинський район, вул. Академіка Туполєва, 19.

**Мета отримання дозволу на викиди:** надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

**Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами** [**Закону України**](http://?) **«Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля:** для об'єкта отримано висновок з оцінки впливу на довкілля (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 20236710761) в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності.

**Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):** АЗС з об’єктами сервісного обслуговування призначена для прийняття і відпуску світлих нафтопродуктів та скрапленого газу (суміші пропан-бутан), які за допомогою занурювальних насосів подають із резервуарів в баки автомобілів. На АЗС може здійснюватися відпуск бензину, дизельного палива, скрапленого вуглеводневого газу (суміші пропан-бутан).

Зберігання дизельного палива відбувається в резервуарі №1 (50 куб.м); бензину А-95 в резервуарі №2 (50 куб.м); бензину А-95 + в резервуарі №3 (50 куб.м); бензину А-98 в резервуарі №4 (25 куб.м); дизельного палива ДП+ в резервуарі №4 (25 куб.м), для резервного зберігання ДП передбачений резервний резервуар (5 куб.м.). Зберігання скрапленого вуглеводневого газу (суміші пропан-бутан) здійснюється в підземній ємності – (20 куб.м). Резервуари обладнані дихальними клапанами, що забезпечують надмірний тиск. Сумарна місткість резервуарів (включаючи резервний резервуар для зберігання ДП) – 225 куб.м., в т.ч. для рідкого пального – 205 куб.м, для СВГ – 20 куб.м.

Найбільша кількість заправок на добу: рідким паливом – 700 од./год.; СВГ – 100 од./добу. Режим роботи АЗС – цілодобовий. Видача нафтопродуктів та газу (пропан бутан) на АЗС здійснюється через паливороздавальні колонки в баки транспортних засобів або тару споживачів. ПРК включають: двосторонні колонки марки Tokheim Quantium – 4 од. та односторонню колонку марки TATSUNO BMP 522.SXD/LPG – ZV1 – 1 од. Серед іншого, на АЗС здійснюється мийка легкового транспорту з допомогою порталу «Karcher». Мийка самообслуговування розрахована на один пост. Потужність поста мийки – 6 автомобілів за годину (при повному циклі робіт). Для безперебійного електрозабезпечення на об’єкті передбачений дизельний генератор. Кількість джерел викидів забруднюючих речовин – 17. Група об’єкта, для якого розробляються документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів – 2.

**Відомості щодо видів та обсягів викидів**: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих з складом – 0,174197 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) – 0,507175 т/рік; азоту (1) оксид [N2О] – 0,004444 т/рік; сірки діоксид – 0,007544 т/рік; оксид вуглецю – 0,430102 т/рік; вуглецю діоксид – 131,377110 т/рік; неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) – 5,061725 т/рік (в т.ч. бензин (нафтовий малосірчистий, у перерахунку на вуглець) – 3,804000 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,510850 т/рік; пропан – 0,263000 т/рік; бутан – 0,395000 т/рік); метан - 0,005333 т/рік.

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання**: заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для підприємств 2 групи згідно Наказу Міндовкілля № 448 від 27.06.2023 не передбачаються.

**Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:** в силу відсутності перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин на стаціонарних джерелах викидів та дотримання гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони об'єкта, впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачене.

**Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** нормативи гранично допустимих викидів дотримуються тому природоохоронні заходи щодо скорочення викидів для їх виконання не передбачені.

**Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 № 177.

**Адреса органу влади до якого можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди:** зауваження та пропозиції подавати протягом 30 днів з моменту опублікування даного повідомлення до Київської міської державної адміністрації за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, тел.: (044) 205-73-37; e-mail: zvernen@kmda.gov.ua