ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: *товариство з обмеженою відповідальністю «ДСЛ-2010» (ТОВ «ДСЛ-2010»).*

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: *37450720.*

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: *01013, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Деревообробна, буд. 11, блок 2, тел. (067)2003233, e-mail: zmp.dsl2010@gmail.com*

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: *01013, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Деревообробна, буд. 11, блок 2.*

Мета отримання дозволу на викиди: *закінчення терміну дії дозволу на викиди від №8036100000-00181 виданий 29.07.2016 р.*

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: *висновок державної екологічної експертизи від 03.02.2016 р. №8, який відповідно до Закону України «Про ОВД» зберігає чинність та має статус висновку з оцінки впливу на довкілля, виробничий майданчик існуючий, діяльність змін не зазнавала.*

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): *підприємство здійснює діяльність у сфері поводження з відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, знешкодження та утилізація). Джерелами впливу на стан атмосферного повітря є піч-утилізатор УТ3000ДТС продуктивністю 0,5 т/год., налив рідких відходів у витратну ємність, наземний горизонтальний сталевий резервуар зберігання дизельного палива ємністю 4,37 м3, верстат для розрізання відходів циркулярною пилою потужністю 1,6 кВт, бензинова електростанція «Форте» FG6500EA максимальною потужністю 5,5 кВт, об’ємом 25 л.*

Відомості щодо видів та обсягів викидів: *оксид вуглецю - 2,649375 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 2,50889 т/рік, НМЛОС - 2,833 т/рік, азоту(1) оксид (N2O) - 0,42254 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 22,489375 т/рік, вуглецю діоксид – 1410,04 т/рік, діоксид сірки (діоксид триоксид) перерахунку діоксид сірки – 3,120645 т/рік, водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCl) - 1,872 т/рік, фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень - 0,0204 т/рік, свинцю оксид - 0,002995 т/рік, кадмію оксид - 0,000374 т/рік, ртуть та сполуки - 0,004118 т/рік, діоксини та фурани - 1,87E-09 т/рік, бенз(а)пірен - 3,74E-07 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,00132177 т/рік, спирт етиловий – 0,000000058 т/рік, ванадій та його сполуки (у перерахунку на п’ятиоксид ванадію) - 0,022 т/рік.*

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання, перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання, дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: *не передбачається.*

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: *Обсяги видів забруднюючих речовин не перевищують затверджені граничнодопустимі нормативи викидів, а викиди, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.*

Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30- ти днів з дня публікації до Управління екології та природних ресурсів Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за адресою: *04080, м. Київ, вул. Турівська, 28, тел. (044) 366-64-10(-11), e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.*