Акціонерне товариство «УКРТЕЛЕКОМ» (АТ «УКРТЕЛЕКОМ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21560766), юридична, поштова та фактична адреса 01601, м. Київ., Шевченківський район, б-р. Тараса Шевченка, 18, 044-275-12-99, email: npasternak@ukrtelecom.ua, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Дозвіл отримується через закінчення терміну дії попереднього дозволу з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основний вид діяльності підприємства - діяльність у сфері проводного електрозв’язку. Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», діяльність підприємства оцінці впливу на довкілля не підлягає. На підприємстві наявні виробництва: 120204 стаціонарні двигуни, 310402 інші види транспортування та зберігання (уключаючи трубопроводи), 210617 – інше. Джерелами утворення забруднюючих речовин є чотири дизельгенератори: КАС-500 (проектна потужність 500 кВт, фактична – 480 кВт), G330V (проектна потужність 265 кВт, фактична – 250 кВт), ML660-B3 (проектна потужність 528 кВт, фактична – 480 кВт), SDMO X-1000 (проектна потужність 800 кВт, фактична – 750 кВт), налив палива до 4 паливних баків вищеназваних дизельгенераторів (об’ємом 800 л, 385 л, 870 л та 500 л відповідно), зберігання палива в паливному баці генератора G330V, витяжна вентиляція шафи для заряджання акумуляторів (2 акумулятори 6СТ-170 ємністю 170 А/год), витяжні вентиляції приміщень трьох акумуляторних, що призначені для запуску генератора (перша – 48 ел-тів OPZC-3000 ємністю 3000 А/год, друга – 96 ел-тів OPZC-800 ємністю 800 А/год, 48 ел-тів OPZC-1500 ємністю 1500 А/год, третя – 124 ел-ти OPZC-1200 ємністю 1200 а/год, 62 ел-ти OPZC-1000 ємністю 1000 А/год, 48 ел-тів OPZC-2000 ємністю 2000 А/год, 50 ел-тів OPZC-3250 ємністю 3250 А/год). На підприємстві наявно 9 організованих і 4 неорганізованих джерел викиду.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини: Азоту (1) оксид (N₂O) – 0,002233 т/рік, Вуглецю діоксид – 65,959 т/рік, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,048674 т/рік (0,046849 г/с), Оксид вуглецю – 0,200726 т/рік (0,193418 г/с), Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,03797 т/рік (0,03654 г/с), Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,077620 т/рік (0,075065 г/с), Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,044661 т/рік, Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 та ін.) в перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,000009 т/рік (0,000012 г/с), Метан – 0,000893 т/рік, Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] – 0,007624 т/рік (0,00004 г/с).

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, тому заходи щодо їх впровадження не потрібні. Викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби, природоохоронні заходи щодо скорочення викидів дотримано. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел. 366-64-10, 366-64-11, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.