Акціонерне товариство «УКРТЕЛЕКОМ» (АТ «УКРТЕЛЕКОМ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21560766), юридична адреса 01601, м. Київ., Шевченківський район, б-р. Тараса Шевченка, 18, поштова адреса: 01033, м. Київ, вул.Солом'янська, 34-а, 044-275-12-99, email: npasternak@ukrtelecom.ua, фактична адреса: 04053, м. Київ, Шевченківський район, вул. Олександра Кониського, 59, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Дозвіл отримується вперше з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основний вид діяльності підприємства - діяльність у сфері проводного електрозв’язку. Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», діяльність підприємства оцінці впливу на довкілля не підлягає. На підприємстві наявні виробництва: 120204 стаціонарні двигуни, 310402 інші види транспортування та зберігання (уключаючи трубопроводи). Джерелами утворення забруднюючих речовин є дизельгенератори: GEN MW-826A (проектна потужність 826 кВт, фактична – 660 кВт), Р250НЕ (проектна потужність 250 кВт, фактична – 200 кВт), налив палива до паливних баків генератору GEN MW-826A (об’ємом 448 та 370 л) та генератору Р250НЕ (об’ємом 350 л).. На підприємстві наявно 2 організованих і 2 неорганізованих джерел викиду.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини: Азоту (1) оксид (N₂O) – 0,000889 т/рік, Вуглецю діоксид – 26,254 т/рік, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,015348 т/рік (0,057579 г/с), Оксид вуглецю – 0,066308 т/рік (0,24468 г/с), Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,011345 т/рік (0,045195 г/с), Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,011336 т/рік (0,043525г/с), Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,017776 т/рік, Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) в перерахунку на сумарний органічний вуглець – 9Е-08 т/рік (0,000002 г/с), Метан – 0,000355 т/рік.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, тому заходи щодо їх впровадження не потрібні. Викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби, природоохоронні заходи щодо скорочення викидів дотримано. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел. 366-64-10, 366-64-11, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.