**Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди**

|  |
| --- |
| **Повне найменування суб’єкта господарювання:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД».  **Скорочене найменування суб’єкта господарювання:** АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД».  **Код ЄДРПОУ:** 35251822  **Юридична та поштова адреси:** 04073, м. Київ, Подільський р-н, вул. Копилівська, 38.  Контактний номер телефону: +38 (044) 461-03-08; Електронна пошта: [secretary@vitamin.com.ua](http://?)  **Адреса виробничого майданчика:** 04073, м. Київ, Подільський р-н, вул. Копилівська, 38.  **Мета отримання дозволу на викиди:** Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту для внесення змін до дозволу на викиди для промислового майданчика існуючого об’єкта, в зв’язку зі зміною кількості джерел викидів та потужності підприємства.  **Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля:** Виробнича діяльність, яку здійснює АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.  **Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):** АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» – здійснює діяльність у сфері виробництва фармацевтичних препаратів і матеріалів (КВЕД: 21.20 – Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів).  Підприємство виробляє фармацевтичну продукцію різних фармацевтичних груп для медичної практики, дієтичні добавки для раціону харчування. На підприємстві виробляється продукція у формі таблеток; таблеток, вкритих оболонкою; таблеток жувальних, твердих та м’яких желатинових капсул; драже, для яких проводиться повний цикл виробничих операцій, контроль якості, випуск, сертифікація серій, зберігання та дистрибуція.  Виробнича структура підприємства:  Основне виробництво:  1) Цех №1 дільниця твердих лікарських форм (ТЛФ).  2) Цех №2 дільниця м’яких желатинових капсул (МЖК), таблеток аскорбінової кислоти (ТАК); дільниця драже.  3) Цех №3 дільниця фасування та пакування (ФП).  4) Відділ контролю якості: лабораторія проведення вхідного контролю; фізико-хімічна лабораторія; лабораторія мікробіологічного контролю.  5) Дослідний центр.  6) Відділ екології та промислової санітарії.  Допоміжне виробництво:  7) Служба з обслуговування та налагоджування устаткування (СОНУ).  8) Котельня (встановлені котли «ДКВР 2,5-13» -2 шт, котел марки «Е -1,6-0,9 ГМН»-1 шт.).  9) Ремонтно-механічна служба: електрозварювальна дільниця, інструментальна дільниця.  10) Їдальня.  Для забезпечення аварійного електропостачання у випадку аварійних відключень електроенергії на підприємстві функціонують 5 дизельних електростанцій (ДЕС(моделі «GENMAС» MAGNUM G500P – 2 шт, моделі Enersol-100 номінальною потужністю 73 кВт – 1 шт, фірми KOHLER модель D550 номінальною потужністю 400 кВт (500 кВА) – 2 шт.).  **Відомості, щодо видів та обсягів викидів:** Під час функціонування підприємства орієнтовні обсяги викидів в атмосферу становлять: Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO + NO2] – 9,258 т/рік; Вуглецю оксид – 22,868 т/рік; Ртуть та її сполуки (в перерахунку на ртуть) – 0,000006 т/рік; Метан – 0,104 т/рік; Діоксид вуглецю – 4370,265 т/рік; Азоту (1) оксид [N2О] – 0,046 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок -4,329 т/рік, Калію карбонат (поташ)-0,000058 т/рік, Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична) – 0,00014 т/рік, Аміак – 0,0021 т/рік, Азотна кислота – 0,0053 т/рік, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки – 0,267 т/рік, Сульфатна кислота [H2SO4] (сірчана кислота) – 0,002 т/рік, Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,0006 т/рік, Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану – 0,000042 т/рік, Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому – 0,00009 т/рік, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,806 т/рік, Спирт етиловий – 0,091 т/рік, Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець -0,014 т/рік, Акролеїн- 0,00014 т/рік, Ацетальдегід – 0,000034 т/рік, Ацетон- 0,020 т/рік, Бензол – 0,005 т/рік, Етилацетат – 0,007 т/рік, Кислота оцтова – 0,006 т/рік, Толуол – 0,003 т/рік, Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не увійшли до класу І, в перерахунку на хлористий водень - 0,008 т/рік.  Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря і стоїть на державному обліку за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин в атмосферу і потребує внесення змін до потенційних обсягів викидів на підставі даних нового Дозволу на викиди.  **Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують:** Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та навколишнього природного середовища України №448 від 27.06.2023 заходи, щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для об’єктів 2 групи не передбачаються.  **Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:** Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та навколишнього природного середовища України №448 від 27.06.2023 заходи, щодо скорочення викидів для об’єктів 2 групи не передбачаються.  **Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** природоохоронні заходи дотримуються у відповідності до вимог ст.10 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря».  **Відповідність пропозицій, щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 та Наказу № 177 від 10.05.2002.  АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» гарантує при здійсненні своєї діяльності дотримання вимог і нормативів природоохоронного й санітарного законодавства.  Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел. 366-64-10, 366-64-11, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua. |