Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРХОТЕЛІНВЕСТ КОМПАНІ» (скорочено – ТОВ «УКРХОТЕЛІНВЕСТ КОМПАНІ»), код ЄДРПОУ – 37080867, юридична адреса: 01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, буд. 25, тел. (050) 234-88-67; e-mail: [HA035-TE@accor.com](http://?), повідомляє про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами готельним комплексом за адресою: 03113, м. Київ, Солом’янський р-н., проспект Берестейський (Перемоги), 55-А.

Основний вид економічної діяльності - діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (КВЕД - 55.10).

Мета: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об’єкта, який відноситься до третьої групи за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря. Дозвіл на викиди видається вперше.

Об’єкт не попадає до сфери та під критерії застосування оцінки впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Висновок з оцінки впливу на довкілля не надається для отримання дозволу на викиди.

Джерелами викидів забруднюючих речовин є наступне обладнання: обладнання кухні - 6 од. (пароконвектомат, електроповерхня, електроплити, фритюрниця), обладнання ресторану – 3 од. (пароконвектомат, індукційна плита, піч подова), дизельні генератори типу Ecogen D-132Е та Perkins 1106А-70ТА, підземний паркінг на 87 м/м., обладнання для кондиціювання повітря і морозильних та холодильних камер. Загальна кількість стаціонарних джерел – 10, в т.ч. 3 – неорганізовані джерела.

Відомості щодо видів та обсягів викидів за рік становлять 3,911 т, в т.ч.: акролеїн - 0,002 т; кислота оцтова - 0,002 т; спирт етиловий - 0,020 т; ацетальдегід - 0,0004 т; вуглецю діоксид - 2,886 т; азоту (І) оксид [N2O] - 0,0001 т; метан - 0,0001 т; неметанові леткі органічні сполуки - 0,002 т; вуглецю оксид - 0,791 т; вуглеводні насичені - 0,111 т; азоту оксиди - 0,056 т; сірки діоксид - 0,012 т; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,011 т; фреон R404а - 0,001 т; фреон R410а - 0,016 т. Величина масової витрати від усіх джерел – 0,794378 г/сек.

На об’єкті не має виробництв і технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології і методи керування. Заходи щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання - відсутні та не розробляються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: масові концентрації забруднюючих речовин не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, які затверджені Наказом Мінприроди України від 27.06.2006 № 309 та відповідають гігієнічним регламентам допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин ватмосферному повітрі населених місць, затверджені Наказом МОЗ України від 14.01.2020 № 52.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дня публікації до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації, що знаходиться за адресою: вул. Турівська, 28, м. Київ, 04080, приймальня (044) 366-64-10, email: ecology @kyivcity.gov.ua.